**MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES**

### **CONSILIUL LOCAL**

**HOTARARE nr. 95 / 2014**

**Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de avizare**

**a lucrarilor de interventie la unele poduri din Curtea de Arges**

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges.

Avand in vedere:

-Referatul Compartimentului de investitii si achizitii publice nr. 23555 / 22.09.2014;

-Avizul Comisiei de urbanism si al Comisiei economice.

In temeiul art. 36 alin. 6 lit. a pct. 13 coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001

**hotaraste:**

 **Articol unic** Se aproba indicatorii tehnico-economici si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie la únele poduri, dupa cum urmeaza:

1. **Pod peste paraul Valea Iasului (DN7C km. 33+245)**

-Consolidarea suprastructurii prin placa de suprabeton si precomprimare exterioara.

Capacitati:

* Lungime pod -30,10 m.
* Lungime suprastructura pod -18,00 m.
* Numar deschideri -1
* Latime transversala totala -11,20 m.
* Latime parte carosabila -7,70 m.
* Latime trotuare -2x1,50 m.
* Lungime rampe -10,00+10,00 m.
* Valoare totala lucrari – 614,05 mii lei, fara TVA
	+ Din care C+M – 486,59 mii lei, fara TVA
* Durata de realizare a lucrarii – 6 luni.
1. **Pod peste Valea lui Gan (DN7C km. 28+544)**

-Reabilitarea si consolidarea podului existent prin executia de camasuieli la fundatia si elevatia boltii

Capacitati:

* Lungime pod -41,60 m.
* Lungime suprastructura pod -16,40 m.
* Numar deschideri -1x16,4 m.
* Latime transversala totala -13,00 m.
* Latime parte carosabila -8,10 m.
* Latime trotuare -2x2,20 m.
* Lungime rampe -14,00+34,00 m.
* Profilare albie -100 m.
* Valoare totala lucrari – 529,93 mii lei, fara TVA
	+ Din care C+M – 389,19 mii lei, fara TVA
* Durata de realizare a lucrarii – 6 luni.
1. **Pod peste paraul Valea Frasinilor**

Capacitati:

* Lungime pod -14,30 m.
* Lungime suprastructura pod -7,60 m.
* Numar deschideri -1x7,6 m.
* Latime transversala totala -4,65 m.
* Latime parte carosabila -3,65 m.
* Latime lise -2x0,45 m.
* Lungime rampe -12,00+12,00 m.
* Lungime aparari de maluri -30,00 m.
* Valoare totala lucrari – 365,73 mii lei, fara TVA
	+ Din care C+M – 270,27 mii lei, fara TVA
* Durata de realizare a lucrarii – 6 luni. Contrasemneaza

**Presedinte de sedinta Secretar Municipiu**

 SERBAN ION CHIRCA RADU

*Curtea de Arges – 30 septembrie 2014*